**Настенный рециркулятор Тион А150**

****

**Рециркулятор Тион А150 предназначен для снижения обсемененности воздушной среды и повышения кратности воздухообмена в помещениях с повышенными требованиями к чистоте воздуха.**

Размещается на стене. Рекомендуется устанавливать один прибор для обслуживания площади до 17 м2 при высоте потолка 3 м. Высота размещения прибора – не менее 1 м над уровнем пола. Обеспечивает  
кратность воздухообмена равную 3 (для указанной площади обслуживания).

**Технические и рабочие характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Эффективность фильтрации частиц и микроорганизмов | класс H11 (95%) |
| Эффективность инактивации (уничтожения) всех типов микроорганизмов, в том числе 3-4 групп патогенности и устойчивых к облучению уф-лампами | не менее 99% |
| Очистка воздуха от основных вредных веществ в газовой фазе и запахов (формальдегид, двуокись азота, озон, фенол) при концентрациях на входе до 5ПДКсс | до уровня ниже ПДК |
| Режимы производительности, м3 в час | 100/150 |
| Уровень шума, не более, dB(A) | 40 |
| Номинальная мощность, Вт | 40 |
| Масса, кг | 14 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 280x280x810 |